|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. **Instruction Permanente de Sécurité**   Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 | |
| Etablissement : | | Collège … |
| Laboratoire de Sciences et technologie : | | Salle à moyens partagés |
| Poste de travail : | | **Cisaille-Guillotine** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | **Attention machine dangereuse**  **Machine autorisée aux élèves et aux professeurs.**  **Respecter les IPS affichées et les consignes de sécurité**  **Supplémentaires sur les points non conformes.** | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | Respect des procédures :   1. Actionner le levier pour amener la lame en position haute 2. Placer la pièce à découper sur la table 3. Faire glisser la pièce en appui contre la butée 4. Maintenir la pièce avec une main 5. Abaisser le levier pour découper la pièce 6. Remonter le levier pour libérer la pièce 7. Retirer la pièce | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | Risques particuliers :   * Attention aux doigts, risques de pincement | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | Équipements de protection individuelle :   * Lunettes de protection conseillées | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| Caractéristiques :  Cisaille-guillotine : EDNOR  Longueur de coupe 600mm | |  | |  | | | |